Author: comp_WS

МАШИННЫЕ ШВЫ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
1. стачные
	а) взаутюжку	б) вразутюжку
2. настрочной с открытыми срезами
3. накладной с закрытым срезом
4. запошивочный
5. двойной
КРАЕВЫЕ
1. вподгибку
	а) с открытым срезом	б) с закрытым срезом
2. окантовочный
3. обтачной в кант

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ТКАНЬЮ
Ручные работы:
Перед началом работы:
- проверить исправность инструмента, пересчитать количество игл и булавок;
Во время работы:
- хранить иголки и булавки в игольнице, не оставлять их на рабочем столе;
- выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя;
- не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами;
- ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя;
- передавать ножницы друг другу кольцами вперед;
- в случае поломки иглы или булавки все обломки собрать, завернуть в бумагу и выбросить в урну;
- при получении травмы, работу прекратить и сообщить об этом учителю;
По окончании работы:
- пересчитать количество игл и булавок, при отсутствии недостающих, постараться их найти;
- убрать инструменты в специально отведенное место.
Машинные работы:
Перед началом работы:
- убедиться в исправности швейной машины;
- проверить целостность шнура и вилки;
Во время работы:
- не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой;
- не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;
- при появлении неисправности в работе швейной машины прекратить работу;
По окончании работы:
- отключить швейную машину от сети;
- положить под лапку лоскут ткани, иглу и лапку опустить, накрыть машину салфеткой.
ПРИ РАБОТЕ С УТЮГОМ
Перед началом работы:
- проверить исправность утюга, целостность шнура и вилки;
Во время работы:
- включать и выключать утюг только за вилку сухими руками;
- при работе следить за тем, чтобы электрический шнур не касался горячей подошвы утюга;
- во избежание ожогов не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно ткань;
- во избежание пожара не оставлять включенный в сеть утюг без присмотра;
- при появлении неисправности в работе электрического утюга, немедленно отключить утюг от электросети и сообщить об этом учителю;
По окончании работы:
- отключить утюг от сети, привести в порядок рабочее место.

ПРАВИЛА ТЫ ЭТИ ЗНАЙ, В ЖИЗНИ СТРОГО ВЫПОЛНЯЙ!